- Käynnistys
  Jos olet juuri käynnistänyt I2P+:n, osiossa Peers sivupalkissa olevan Active Peers -määrän tulisi aluksi nousta seuraavien minuuttien aikana, ja listassa Service Tunnels näkyy myös paikallinen kohde nimeltä Shared Clients sekä mahdollisesti muita palvelimia ja asiakkaita riippuen I2P:n asetuksista. Nämä Local Destinations tarjoavat yhteyksiä I2P-verkon eri porteissa toimiviin palveluihin, mahdollistaen BitTorrentin, sähköpostin, web-proxyn ja muiden palvelujen toimivuuden. Verkkotietokannassa näkyy kaikki paikallisesti tunnetut verkon solmut. Voit myös tarkkailla solmukytkentöjä, tarkastella solmuprofiileja ja katsoa aktiiviset tunnelit ja niiden tilan.
- Verkkointegraatio
  Ensimmäisellä I2P+:n käynnistyskerralla voi kulua muutama minuutti verkkoon integroitumiseen ja lisäsolmujen löytämiseen optimoimaa integraatiota, joten ole kärsivällinen. Kun sivupalkin osiossa Service Tunnels paikallisten kohteiden viereen ilmestyy vihreitä tähtiä, I2P+:lla voi tehdä monenlaista, ja alla esitellään muutamia mahdollisuuksia.
- Verkkotila
  Kun I2P+ on ehtinyt testata verkkoyhteyden, sivupalkin Verkkotila-indikaattori näyttää idealla tapauksessa "OK". Jos tila on "Firewalled", I2P+ toimii kyllä, mutta suorituskyky ei ole paras mahdollinen ja kyky lisätä verkon kaistanleveyttä on rajoitetumpi. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi avaa ulkoinen I2P+ -portti palomuurista ja ISP:n reitittimestä. Lisätietoja tilaviesteistä on käyttöliittymän ohjeissa.
- Osoitekirja-tilaukset
  Jotta I2P+ pystyy automaattisesti ratkaisemaan .i2p-verkkopeitteet, se luottaa pääasiassa palveluihin, jotka tarjoavat verkko-osoitteiden kääntämistä tunnetuille isännille. Jos asensit I2P+:n eikä päivittänyt vanhasta I2P:stä, sinulla on jo riittävät osoitekirja-tilaukset asennettuna; asennuksen jälkeen osoitekirja täyttyy automaattisesti verkon aktiivisten palvelujen nimistä ilman lisätoimia. Jos päivitit vanhasta I2P:stä, tarkista faq:n osio osoitekirja-tilauksista lisätiedon saamiseksi.
- Selaimen asetukset
  Verkkosivujen selaamiseen tarvitset määrittää selaimesi käyttämään oletus-HTTP-proxyn portilla 4444, joka tarjoaa myös outproxyn anonymisoituun selaamiseen selkeäverkossa. Miniopas Firefoxin asetuksiin on saatavilla asetus-osion ohjeissa, tai katso linkkiä alla monen selaimen asennusoppaaseen.

### Palvelut I2P:ssä

- Näkymätön internet & anonyymi verkkoselaus
  I2P:ssä voit käyttää I2P:hen sijoitettuja sivustoja ("eeppausivuja") tai selata tavallista verkkoa anonyymisti I2P:n sisäisen web-proxyn kautta. Määritä selain käyttämään HTTP-proxyn porttia `127.0.0.1 portti 4444`, jonka jälkeen voit selata piiloverkkosivuille tai tavalliselle `http://`-osoitteelle. Voit estää tai muuttaa pääsyn tavalliselle internetille poistamalla tai muokkaamalla Outproxies-osion HTTP-proxyn asiakastunnelin muokkausikkunassa.
- Anonyymi sähköposti
  I2P:n Postmanin sähköpostijärjestelmään pääset käsiksi joko I2P:n sisäisen sähköpostiohjelman (Susimail) tai minkä tahansa standardiohjelman kautta. Sähköpostigatewayn kautta on mahdollista vastaanottaa postia tavalliselta internetiltä; osoitteesi on myös `@mail.i2p` tai `@i2pmail.org`. Tilin luonnin voit tehdä Postmanin HQ:ssa.
- Anonyymi tiedonsiirto
  I2P:hen on integroitu I2PSnark, joka mahdollistaa anonyymit ja salatut BitTorrent-siirrot. Vaihtoehtoisesti on käytettävissä BiglyBT (entinen Azureus/Vuze), joka tukee torrentien lataamista I2P:n ylitse, tai XD, pelkästään I2P:lle kehitetty BitTorrent-asiakasohjelma.
- Anonyymi keskustelu
  Käynnistä IRC-asiakasohjelmasi (esim. HexChat) ja yhdistä palvelimelle osoitteeseen `127.0.0.1 portti 6668`. proxyn asetusta ei tarvita, sillä I2P tarjoaa paikallisen IRC-tunnelin. Kanavilla `#saltr` ja `#i2p-dev` on keskustelua. Myös alustariippamaton I2P-pohjainen pikaviestisovellus on saatavilla Github.
- Anonyymi salattu webbihoito
  I2P:ssä on mukana Jetty-pohjainen palvelin oman sivuston julkaisemiseen I2P-verkossa osoitteessa http://127.0.0.1:7658/. Käynnistämällä I2P Webserver Tunnel sivustosi on näkyvissä (mutta ei löydettävissä) muille. Ohjeet sivuston asetteluun ja .i2p-domainin rekisteröintiin löytyy ohjeosastolta.
- Lisäosat I2P:lle
  ZZZ:n lisäosasivulta löytyy suoria lataussivuja useille lisäosille. Jos olet kehittäjä, ohjelmointikielistä riippumaton kehystä on saatavilla omista lisäosista koodaamiseen.

### Tietoa kehittäjille ja osallistujille

- Ohjelmistovirheiden ilmoittaminen
  Ohjelmistovirheen ilmoittamiseksi avaa lomake github.com.ehittäjiin liittyvät keskustelut käydään zzz:n kehittäjäfoorumeilla tai I2P:n IRC-verkon kehittäjäkanavalla (#i2p-dev).
- Kehittäminen I2P:llä
  Jos olet kehittäjä, voit harkita omien I2P-sovellusten kirjoittamista tai nykyisen sovelluksesi turvallisuuden parantamista hyödyntämällä I2P-verkkoa. Sekä UDP-että TCP-protokollat ovat käytössä, samoin reaaliaikainen streaming. Java-rajapinta on täysin saatavilla, ja peruskirjastot löytyvät Maven-repositoriosta. Lähdekoodit ovat Github tai Gitlab, ja rakentamiseen tarvitaan Java SDK ja Apache Ant.

- Osallistu!
  I2P:tä kehitetään ja ylläpidetään pääasiassa vapaaehtoistyönä. Lisätietoja osallistumisesta on vapaaehtoisista kertovalla sivulla.
- I2P+
  Lisätietoa I2P+:sta saat sivustoilta skank.i2p tai i2pplus.github.io, tai I2P:n IRC-verkon #saltR-kanavalla. I2P+:aan lähetetyt korjaukset ovat tervetulleita, lähetä pull requestit Gitlab.