ENVI
samples = 146
lines   = 270
bands   = 1
data type = 2
interleave = bsq
file type = ENVI Standard
header offset = 0
byte order = 0
map info = {Geographic Lat/Lon, 1.0000, 1.0000, -111.94375000, 33.42958333, 2.777778e-004, 2.777778e-004, WGS-84, units=Degrees}
coordinate system string = {GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]}
x start = 204
y start = 2055
data ignore value = -32767
